Quintiq file version 2.0
#parent: CustomDrawComponentRoutingConfigurator/CustomDrawDataLayerOperationOutputEdgeRCV
Response OnDetermineRegion (
  PISPOperationOutputEdge object
) id:Response_CustomDrawComponentRoutingConfigurator_CustomDrawDataLayerOperationOutputEdgeRCV_OnDetermineRegion
{
  #keys: '[124808.0.1235003334]'
  Body:
  [*
    // Determine region for PISP operation input Edge
    region := construct( Polygon );
    x0 := object.FromX();
    y0 := object.FromY();
    x1 := object.ToX();
    y1 := object.ToY();
    padding := 6;
    
    // Adding points in a polygon must be in a clockwise manner
    region.AddPoint( x0, y0 - padding );
    region.AddPoint( x1, y1 - padding);
    region.AddPoint( x1, y1 + padding );
    region.AddPoint( x0, y0 + padding );
    
    this.AddRegion( region );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CustomDrawDataLayer_OnDetermineRegion'
  Precondition:
  [*
    return not isnull( DataHolderRCView.Data() )
            and object.IsVisible();
  *]
}
